Roteamento

Desktop:

* Conectados ao switch de acesso via cabo CAT6 em suas respectivas portas determinadas dentro da VLAN onde se localiza o equipamento.
* Configurados pelo serviço de DHCP

Switch:

* Os Switch de distribuição contaram com VLANS configuradas conforme a separação dos diferentes setores.
* O Switch Core é responsável pela comunicação com o modem da provedora
* O Switch Core faz a utilização do servidor de Firewall para realizar a filtragem de pacotes

Repetidos:

* O Repetidores estarão conectados via cabo CAT6 ao switch de acesso mais próximo.